Инструкция по замене и эксплуатации топливного фильтра NEVSKY FILTER NF3842
Сменный фильтрующий элемент NF3842 предназначен для очистки дизельного топлива на автомобилях Hyundai/Kia (2.0/2.2 CRDi). Внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией перед началом работ.

1. Периодичность замены
· Регламентный интервал: Каждые 20 000 – 30 000 км пробега (в зависимости от рекомендаций завода-изготовителя автомобиля).
· Особые условия: При использовании топлива переменного качества или эксплуатации в условиях суровых зим рекомендуется сократить интервал замены до 15 000 км.

2. Необходимый инструмент и подготовка
· Набор торцевых головок и ключей.
· Съемник крышки корпуса топливного фильтра (при наличии).
· Чистая ветошь (без ворса).
· Емкость для слива остатков дизельного топлива.
· Чистое дизельное топливо для смазки уплотнений.

3. Пошаговый процесс замены (Технология выполнения работ)
⚠️ ВНИМАНИЕ! Работы по замене топливного элемента должны проводиться на остывшем двигателе при выключенном зажигании. Обеспечьте чистоту рабочего места: попадание грязи в топливный стакан после фильтра недопустимо.
1. Очистка зоны вокруг фильтра: Тщательно очистите крышку и корпус топливного модуля от пыли и грязи.
2. Сброс давления и демонтаж линий: При необходимости отсоедините быстросъемные топливные магистрали и электрические разъемы датчиков от крышки корпуса.
3. Слив топлива: Ослабьте сливную пробку в нижней части корпуса (если предусмотрено конструкцией автомобиля) и слейте отработанное топливо в емкость.
4. Демонтаж старого элемента: Открутите крышку корпуса топливного фильтра. Извлеките картридж вместе с крышкой. Аккуратно отсоедините старый фильтр от крышки.
5. Очистка стакана: Удалите остатки топлива и возможные осадки со дна корпуса фильтра с помощью чистой ветоши без ворса. Inspect-ируйте внутреннюю полость стакана на наличие металлической стружки или воды.
6. Замена уплотнений (Обязательно!): Снимите старое резиновое уплотнительное кольцо с крышки корпуса. Установите новое кольцо из комплекта NF3842, предварительно смазав его чистым дизельным топливом или моторным маслом.
7. Установка нового картриджа NF3842: Зафиксируйте новый фильтрующий элемент в крышке (или корпусе, в зависимости от модификации узла) до характерного щелчка. Убедитесь, что фильтр сидит ровно, без перекосов.
8. Сборка узла: Аккуратно вкрутите крышку с новым фильтром в корпус. Затяните крышку с регламентированным усилием (обычно 25 Н·м, указано на самой крышке корпуса).
9. Подключение: Верните на место топливные трубки (до щелчка фиксаторов) и подключите электрические разъемы.

4. Прокачка топливной системы (Важный этап!)
❌ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ запускать двигатель сразу после сборки «на сухую». Это приведет к завоздушиванию системы Common Rail и повреждению ТНВД.
· Способ А (Автоматический — рекомендуется): Включите зажигание (кнопкой Start/Stop или ключом, не нажимая педаль тормоза/сцепления). Подкачивающий электронасос в баке начнет заполнять систему. Подождите 15–20 секунд. Выключите зажигание. Повторите процедуру 3–5 раз.
· Способ Б (Диагностический): Подключите диагностический сканер к автомобилю и запустите сервисную функцию «Прокачка топливной системы / Fuel Circuit Bleeding».

5. Контрольный запуск и проверка
1. Запустите двигатель. Он должен работать ровно.
2. Не глуша мотор, визуально осмотрите корпус топливного фильтра и места соединений шлангов на предмет утечек топлива.
3. Убедитесь, что на приборной панели не горит индикатор «Check Engine» или пиктограмма «Вода в топливном фильтре».


